|  |  |
| --- | --- |
| **HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM****VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL** |  |
| Nyt. szám: BI/745-59/2017 |  |

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

 A

*„KÉZI TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE”*

TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Beszerzés azonosító: 9-006/LK/KBT/BI/745/2017

**TARTALOMJEGYZÉK**

[ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3](#_Toc491174943)

[I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 3](#_Toc491174944)

[1. A KKD teljessége és pontossága 3](#_Toc491174945)

[2. Az ajánlat költségei 4](#_Toc491174946)

[3. A közbeszerzési eljárás nyelve: 4](#_Toc491174947)

[4. Közös ajánlattétel 4](#_Toc491174948)

[5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 5](#_Toc491174949)

[6. Üzleti titok 6](#_Toc491174950)

[7. Kiegészítő tájékoztatás 6](#_Toc491174951)

[8. Az ajánlat módosítása, visszavonása 7](#_Toc491174952)

[9. Az ajánlatok benyújtása 7](#_Toc491174953)

[10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése 7](#_Toc491174954)

[11. További információk 8](#_Toc491174955)

[12. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 9](#_Toc491174956)

[*12.1.* *Az (alap)AJÁNLAT részeként benyújtandó dokumentumok:* 9](#_Toc491174957)

[MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 11](#_Toc491174958)

[AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK 25](#_Toc491174959)

[P. H. 34](#_Toc491174960)

# ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ajánlatkérőnek jelen kiegészítő közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban KKD) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen KKD – megfelelően csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen KKD a BI/745-14/2017 nyt. számon megküldött Ajánlattételi felhívás alapján készült.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen KKD rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.

A közbeszerzési dokumentumokat a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Ennek igazolására az érdeklődő gazdasági szereplő **a közzétett közbeszerzési dokumentumok megtekintését követően, az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően a** **beszerzes@hm.gov.hu** **e-mail címre megküldendő levelével tájékoztassa az Ajánlatkérőt** az alábbiakról:

* az eljárás tárgya,
* érdeklődő gazdasági szereplő pontos neve, telephelye, levelezési címe, telefon és fax száma és adószáma,
* az ügyvezető neve,
* kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefax szám, telefonszám, e-mail cím).

#  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

### A KKD teljessége és pontossága

A gazdasági szereplő, ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a KKD teljes átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a KKD valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a KKD-t szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a KKD-ban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt. meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

### Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a KKD-ban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.

### A közbeszerzési eljárás nyelve:

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat ajánlattevő általi felelős fordítását. Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, annak tartalmáért az ajánlattevő felelős.

Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak.

### Közös ajánlattétel

A Kbt. 35.§ (1) bekezdés alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdés szerint minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, valamint, hogy a Kbt. 35. § (7) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta után a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át a KKD-t.

Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásuk másolati példányát, amely legalább a következőket tartalmazza:

* Az ajánlat tárgyát;
* A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely);
* A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;
* A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
* A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
* Közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
* A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
* Annak megjelölése, hogy a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők mekkora összegre jogosultak az ellenértékből.

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

* Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
* A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
* Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

### Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani.

Az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező 1 példány elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) feliratozott adathordozón (például CD) is be kell nyújtani. Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között, ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak.

A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az ajánlathoz mellékletként kell csatolni.

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:

Ajánlat a *„KÉZI TÖMÖRÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE” tárgyú,* 9-006/LK/KBT/BI/745/2017 *beszerzés azonosító számú közbeszerzési eljárásban; „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”.*

A beszerzés azonosítót az ajánlaton és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – dokumentumon fel kell tüntetni.

Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.

Az ajánlat elején a KKD 2. számú mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a KKD-ban, valamint a Kbt-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

A KKD-ban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de valamennyi, az Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatnak meg kell felelnie az Ajánlatkérő által kiadott minták tartalmi követelményeinek.

Az ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával hitelesíteni kell.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

### Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban és felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

Abban az esetben, ha ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.

### Kiegészítő tájékoztatás

Amennyiben a gazdasági szereplő részére a KKD-ban, valamint az eljárást megindító felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlatkérő megadja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő címére.

A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) ajánlatkérő a [http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu](http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny) weboldalon teszi közzé.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a beszerzes@hm.gov.hu e-mail címre (*word formátumban is*) egyaránt eljuttatni.

### Az ajánlat módosítása, visszavonása

A Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak tekinti ajánlatkérő.

A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig visszavonhatja ajánlatát.

### Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat az Ajánlattételi felhívás 14. pontjában szereplő határidőre és az Ajánlattételi felhívás 15. pontjában szereplő címre kell benyújtani.

### Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 71. §-a alapján.

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

### További információk

1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja ajánlattevőt.
2. A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.
3. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlattételi felhívás, a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint jön létre. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.
4. A KKD mellékletét képező szerződés tervezetet az ajánlathoz nem kell csatolni. Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy a szerződést változtatás nélkül elfogadja.
5. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.
6. Azon szervezetek, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

Munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: (06 1) (1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884

Valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5382.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/2249-100

Fax: 1/2249-262

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

Egészségvédelem:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Központi telefonszám: 06-1-795-1100

Fax: 06-1-795-0012

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

### Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

### *Az (alap)AJÁNLAT részeként benyújtandó dokumentumok:*

* Felolvasólap – *KKD 2. sz. melléklet;*
* Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 12. pontja szerinti kizáró okokról – *KKD 3. sz. melléklet 1-3. sz. minta;*
* Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, P1) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságról – *KKD 3. sz. melléklet 4. sz. minta;*
* Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti M1) A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságról – *KKD 3. sz. melléklet 4. sz. minta;*
* Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattételi felhívás 22. b) pontjában előírt dokumentumok a KKD 4. pontjában foglaltak szerint;
* Ajánlattételi felhívás 22. n) pontjában előírt dokumentum – *aláírási címpéldány*;
* Ajánlattételi felhívás 22. p) pontjában előírt nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bek.) – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 5. sz. minta;*
* Ajánlattételi felhívás 22. q) pontjában előírt nyilatkozat (Kbt. 66. § (4) bek.) – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 6. sz. minta;*
* Ajánlattételi felhívás 22. r) pontjában előírt nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) bek) – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 7. sz. minta;*
* Ajánlattételi felhívás 22. s) pontjában előírt dokumentum - A megajánlani kívánt eszközök (gépek) megnevezését, gyártmányát, típusát, műszaki paramétereit tartalmazó dokumentum
* Ajánlattételi felhívás 22. sz) pontjában előírt 1-20. nyilatkozat – *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 9. sz. minta*
	1. ***A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolások***
* Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, P1) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására benyújtott igazolás – *valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó igazolás;*
* Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, M1) műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a referencianyilatkozatot vagy igazolást kell benyújtani - *Nyilatkozatminta: Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 3. sz. melléklet 10. sz. minta;*

**Jelen KKD mellékletei:**

1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció, 12 oldal / 6 lap
2. sz. melléklet: Felolvasólap, 2 oldal / 1 lap
3. sz. melléklet: Nyilatkozat minták, 15 oldal / 8 lap
4. sz. melléklet: Szerződés tervezet, 22 oldal / 11 lap

Budapest, 2017. október - n.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Dr. Práth-Lévai Erzsébet** |
|  | beszerzési és logisztikai képességtámogatófőigazgató-helyettes |

#### sz. melléklet a BI/745-59/2017 nyt. számú KKD-hoz

# MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

 **”Kézi tömörítő eszközök beszerzése”**

tárgyú beszerzési eljáráshoz

**Feladat megnevezése:**

Kézi tömörítő eszközök beszerzése

**Műszaki követelmények**

1. **részajánlati kör:** Motoros döngölő beszerzése (fix mennyiség 4 db, opciós mennyiség további 1 db, amelynek megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget)

A követelmények a Magyar Honvédség - *mind háborús műveleteiből, mind nem háborús műveleteiből (béke időszak, békefenntartó tevékenység) adódó* – útépítési feladatainak, ezen belül az útburkolatépítési feladatok megoldását biztosító motoros döngölő beszerzésére vonatkoznak.

 **I. Általános hadműveleti, harcászati követelmények**

A beszerzésre tervezett motoros döngölő legyen alkalmas:

* a katonai műveletek színterein az összhaderőnemi műveletek harctámogatása és a kiszolgáló támogatás során jelentkező útépítési feladatok végrehajtása során a tömörítési feladatok elvégzésére;
* a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező kiképzési feladatok végzésére;
* munkavégzésre az európai és meleg égövi meteorológiai viszonyok között, év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől, csapadéktól függetlenül;
* a Magyar Honvédségnél rendszeresített üzemanyaggal történő üzemelésre jelentős, (maximum 10%-os) teljesítménycsökkenés nélkül.

 **II. Műszaki, technikai követelmények**

A beszerzésre tervezett eszköz

- a tömörítés mélységi hatása 0-55 mm között legyen;

- az ütőerő min 16 kN;

- az ütésszám min. 600 1/min.;

- a gerjesztőrendszer meghajtása mechanikus;

- a gerjesztőrendszer frekvenciája min. 10 Hz;

- amplitúdója min. 66 mm

- a frekvencia fokozatmentesen állítható legyen

- rezgéscsillapított vezetőkengyellel rendelkezzen;

- hangnyomásszint a kezelő fülénél max. 92dB(A)

- a tömörítőtalp koptatólemezzel rendelkezzen;

- olajfürdős kenésű legyen;

- meghajtó motorja elektromos indítású, diesel üzemű legyen,

- a meghajtó motor teljesítménye min. 2,6 kW/3,5LE;

- kétlépcsős légszűrővel rendelkezzen;

- rendelkezzen üzemóra számlálóval;

- motorja megbízhatóan induljon –25 0C (248 K) és +40 0C (313 K) környezeti hőmérsékletek között;

- teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –30 0C (243 K) és +50 0C (323 K) környezeti hőmérsékletek között;

- súlya ne haladja meg a 70 kg-ot;

- a szállításhoz rendelkezzen transzport kerékkel vagy kerekes szállítókerettel.

**III. Egyéb követelmények:**

Az eszköz az alábbi kiegészítőkkel együtt kerüljön leszállításra:

- transzportkerék vagy kerekes szállító keret;

- 1 db 20 literes üzemanyagos kanna;

- karbantartáshoz szükséges szerszámkészlet (a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz):

 Eszközönként:

- gyertyakulcs – 1 db,

- csavarhúzó, lapos – 1 db,

- csavarhúzó, csillag – 1 db,

- villáskulcs készlet (6-24 mm) – 1 készlet;

- 2 évi, vagy 500 üzemóra üzemeltetéséhez szükséges, leggyakrabban meghibásodó, fogyó, kopó alkatrészek és tartozékok (Külön vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládában (Pelicase)):

 Eszközönként:

- berántó zsinór (méretre vágva) – 1 db,

- berántó fogantyú – 1 db,

- berántó tárcsa - 1 db,

- tömítés készlet – 1 készlet,

- karburátor membrán – 1 db,

- gyertyapipa – 1 db,

- gyújtógyertya – 1 db,

- levegőszűrő - 1 db,

- üzemanyagszűrő - 1db.

A fentieken kívül az Ajánlattevő által gyártott/forgalmazott termékhez kapcsolódó megajánlott egyéb fogyó, kopó alkatrészeket és tartozékokat, valamint a kezelő által végrehajtandó kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz kapcsolódó szerszámokat Ajánlatkérő elfogadja.

Az eszköz külső burkolatának festése legalább 5 évig ellenálljon az időjárás károsító hatásainak.

A külső felületek kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi mosást, sugár és vegyi-mentesítést.

Az eszköz ne igényeljen zárt, nem temperált tarolószínnél jobb tárolási körülményeket és tegyék lehetővé a rövid idejű (1-5 hónap), a tartós (0,5-1 év) és a hosszú időtartamú (2-3 év) tárolást a gyártó által megadott tárolási technológiák segítségével.

Az eszközön, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek.

Az eszköz szerkezeti kialakítása biztosítsa a gyors hiba-megállapítást, a tábori körülmények közötti napi karbantartást és a kis időráfordítást igénylő javítást.

Az Ajánlattevő az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) lapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket és 2 fő részre készletezze az eszközhöz.

A gép rendelkezzen CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

Az Ajánlattevő a motoros döngölő életciklusára vonatkozóan (10 év) adja meg az üzembentartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

**Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:**

Ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

**Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra:**

* A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum;
* Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Munkavédelmi kockázat értékelési dokumentum.

A motoros döngölőhöz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

* műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
* utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
* garanciális javítások rendjét;
* tárolási szabályokat;
* az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
* az esetlegesen szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolata.
* az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok másolata.

**Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:**

**Felkészítés:** Az Ajánlattevő vállalja eszközönként 2 fő kezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (2 nap, össz. 12 óra időtartamban) az eszköz kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a kezelők kiképzésére.

1. **részajánlati kör:** Motoros betonvágó beszerzése (2 db)

A követelmények a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) – nem háborús műveleteiből (béke időszak, békefenntartó tevékenység) adódó – műszaki építési feladatok megoldását biztosító motoros betonvágó beszerzésére vonatkoznak.

**I. Általános követelmények**

A beszerzésre motoros betonvágó legyen alkalmas:

* az MH békeidőszakban és békefenntartó tevékenysége során jelentkező katonai műveletek műszaki támogatási (építési) feladatainak végrehajtása során beton és aszfalt burkolatok átvágására;
* a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező műszaki kiképzés biztosítására;
* a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően vasúti, közúti, vízi és légi szállításra;
* munkavégzésre az európai és melegégövi geodéziai (terep, sivatag) és meteorológiai viszonyok között, év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől (hó, dér, jég) függetlenül;
* az MH-nál rendszeresített üzemanyaggal történő üzemelésre jelentős – maximum 10%-os – teljesítménycsökkenés nélkül;
* az egyéb műszaki támogatási feladatok biztosítására.

**II. Műszaki, technikai követelmények**

A beszerzésre tervezett eszköz

- rendelkezzen tárcsameghajtástól független elektrohidraulikus gépi előtolással;

- legyen alkalmas min. 300 mm mélységű vágás végrehajtására;

- a vágásmélység 0-300 mm között fokozatmentesen szabályozható legyen;

- a vágótárcsa átmérője min 800 mm,

- rendelkezzen elektrohidraulikus gyorskiemelési lehetőséggel;

- beépített elektromos önfelszívó vízszivattyúval;

- a tárcsaburkolat gyorszáras megoldással rendelkezzen;

- a vágótengely kialakítása tegye lehetővé a jobb- és baloldali vágást;

- a fogantyú magassága állítható legyen;

- az ékszíjfeszítés önműködően történjen;

- rendelkezzen a munkaterület megvilágításához munkafényszóróval;

- meghajtó motorja elektromos indítású, diesel üzemű legyen;

- a meghajtó motor teljesítménye min. 14,7 kW/20LE;

- motorjának megbízhatóan induljon –25 0C (248 K) és +40 0C (313 K) környezeti hőmérsékletek között;

- teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –30 0C (243 K) és +50 0C (323 K) környezeti hőmérsékletek között;

- súlya ne haladja meg a 400 kg-ot.

**III. Egyéb követelmények**

A gép és tartozékai ne igényeljenek zárt, nem temperált tárolószínnél jobb tárolási körülményeket, valamint tegyék lehetővé a rövid idejű (1-5 hónap), a tartós (0,5-1 év) és a hosszú időtartamú (2-3 év) tárolást a gyártó által megadott tárolási technológiák segítségével.

Az eszköz az alábbi kiegészítőkkel együtt kerüljön leszállításra:

* 1 db takaróponyva;
* 1 db vágótárcsa (betonhoz);
* 1 db 20 literes üzemanyagos kanna;
* 1 db emelőkötél (spanifer) a daruzáshoz.
* a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz szükséges szerszámkészlet:

Eszközönként:

- csavarhúzó, lapos – 1 db,

- csavarhúzó, csillag – 1 db,

- villáskulcs készlet (6-24 mm) – 1 készlet.

* 2 évi, vagy 500 üzemóra üzemeltetéséhez szükséges, leggyakrabban meghibásodó, fogyó, kopó alkatrészek és tartozékok (Külön vízhatlan, légmentesen záródó, túlnyomás-szabályozó szeleppel ellátott műanyag csomagoló ládá(k)ban):

Eszközönként:

- ékszíj tárcsa – 1 db,

- ékszíj feszítő (komplett) – 1 db,

- ékszíj – 2 db,

- fogas-szíj – 1 db,

- tömítő készlet – 1 készlet,

- tömlő csatlakozó – 1 db,

- levegőszűrő – 1 db,

- üzemanyagszűrő – 1 db.

A fentieken kívül az Ajánlattevő által gyártott/forgalmazott termékhez kapcsolódó megajánlott egyéb fogyó, kopó alkatrészeket és tartozékokat, valamint a kezelő által végrehajtandó kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz kapcsolódó szerszámokat Ajánlatkérő elfogadja.

A rendszerbentartás ideje alatt a gyártó biztosítsa az alkatrészellátás lehetőségét.

A szállító a gép életciklusára vonatkozóan adja meg az üzembentartás költségeit, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:

* a kötelezően előírt szervizek intervallumait;
* a szervizhez kötött anyagköltséget;
* a munkaóra szükségletet és díjat.

A gépet el kell látni a 143/2006. (HK 2/2007) HM utasítás 3. és 4. számú mellékleteiben szereplő feliratokkal és jelölésekkel.

A gépen, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek. Abban az estben, ha a gép rendelkezik beépített fedélzeti számítógéppel, akkor annál megengedett az angol nyelv használata.

Az Ajánlattevő az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) lapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket és 2 fő részre készletezze az eszközhöz.

A gép szerkezeti egységeinek konstrukciós kialakítása és elhelyezésük biztosítsa a gyors hibamegállapítást, a tábori körülmények közötti napi karbantartást és a kis időráfordítást igénylő javítást.

A gép rendelkezzen gyárilag beépített és hitelesített üzemóra számlálóval, melynek elhelyezése biztosított legyen a külső mechanikai behatások és a szándékos rongálások ellen.

Az eszköz külső burkolatának festése legalább 5 évig álljon ellent az időjárás károsító hatásainak.

A külső felületek, kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi-, vagy gépi mosást.

A géppel együtt kerüljön leszállításra a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz szükséges szerszámkészlet.

Külön vízhatlan, légmentesen záródó, túlnyomás-szabályozó szeleppel ellátott műanyag csomagoló ládá(k)ban kerüljön leszállításra a gép 2 évi, vagy 500 üzemóra üzemeltetéséhez szükséges, leggyakrabban meghibásodó, fogyó, kopó alkatrészek és tartozékok.

**Üzembenntartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:**

Ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

**Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (eszközönként):**

* a magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum;
* magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 példány elektronikus formában, és eszközönként 1 példány nyomtatott formában);
* ábrás alkatrész katalógus (1 példány elektronikus formában, és eszközönként 1 példány nyomtatott formában);
* Munkavédelmi kockázat értékelési dokumentum.

A motoros betonvágóhoz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

* műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
* utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
* garanciális javítások rendjét;
* tárolási szabályokat;
* az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
* a szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolata.
* az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok másolata.

**Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:**

**Felkészítés:** Az Ajánlattevő vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (2 nap, össz. 12 óra időtartamban) az eszköz kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.

1. **részajánlati kör:** Lap- és pallóvibrátorok beszerzése
	1. **Lapvibrátor:** (fix mennyiség 3 db, opciós mennyiség további 1 db, amelynek megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget)

A követelmények a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) – nem háborús műveleteiből (béke időszak, békefenntartó tevékenység) adódó – műszaki építési feladatok, ezen belül a tömörítési feladatok megoldását biztosító lapvibrátor beszerzésére vonatkoznak.

**I. Általános követelmények**

A beszerzésre tervezett lapvibrátor legyen alkalmas:

* az MH békeidőszakban és békefenntartó tevékenysége során jelentkező katonai műveletek műszaki támogatási (építési) feladataihoz kapcsolódó tömörítési feladatok végrehajtására aszfalt, homok és kavics, valamint iszap esetén;
* a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező műszaki kiképzés biztosítására;
* a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően vasúti, közúti, vízi és légi szállításra;
* munkavégzésre az európai és melegégövi geodéziai (terep, sivatag) és meteorológiai viszonyok között, év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől függetlenül;
* az MH-nál rendszeresített üzemanyaggal történő üzemelésre jelentős – maximum 10%-os – teljesítménycsökkenés nélkül;
* az egyéb műszaki támogatási feladatok biztosítására.

**II. Műszaki, technikai követelmények**

A beszerzésre tervezett eszköz

- tömörítő lapjának szélessége min. 450 mm

- a centrifugális erő min 17 kN;

- a fordulatszám min. 25 m/min.;

- a gerjesztőrendszer meghajtása mechanikus;

- a frekvenciája 85 Hz;

- a frekvencia fokozatmentesen állítható legyen;

- amplitúdó min 0,9 mm;

- behajtható(behúzható) rezgéscsillapított fogantyúval rendelkezzen;

- hangnyomásszint a kezelő fülénél max. 93 dB(A)

- a tömörítőtalp koptatólemezzel rendelkezzen;

- meghajtó motorja benzin üzemű legyen,

- a meghajtó motor teljesítménye min. 3,6 kW/4,8 LE;

- beépített víztartállyal rendelkezzen;

- motorja megbízhatóan induljon –25 0C (248 K) és +40 0C (313 K) környezeti hőmérsékletek között;

- teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –30 0C (243 K) és +50 0C (323 K) környezeti hőmérsékletek között;

- üzemi tömege ne haladja meg a 95 kg-ot;

- a szállításhoz rendelkezzen transzport kerékkel vagy kerekes szállítókerettel.

**III. Egyéb követelmények:**

Az eszköz az alábbi kiegészítőkkel együtt kerüljön leszállításra:

- transzportkerék vagy kerekes szállító keret;

- 1 db 20 literes üzemanyagos kanna;

- karbantartáshoz szükséges szerszámkészlet (a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz):

Eszközönként:

- gyertyakulcs – 1 db,

- csavarhúzó, lapos – 1 db,

- csavarhúzó, csillag – 1 db,

- villáskulcs készlet (6-24 mm) – 1 készlet;

- 2 évi, vagy 500 üzemóra üzemeltetéséhez szükséges, leggyakrabban meghibásodó, fogyó, kopó alkatrészek és tartozékok (Külön vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládában (Pelicase)):

 Eszközönként:

- berántó zsinór (méretre vágva) – 1 db,

- berántó fogantyú – 1 db,

- berántó tárcsa - 1 db,

- tömítés készlet – 1 készlet,

- karburátor membrán – 1 db,

- gyertyapipa – 1 db,

- gyújtógyertya – 1 db,

- levegőszűrő - 1 db,

- üzemanyagszűrő - 1db

A fentieken kívül az Ajánlattevő által gyártott/forgalmazott termékhez kapcsolódó megajánlott egyéb fogyó, kopó alkatrészeket és tartozékokat, valamint a kezelő által végrehajtandó kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz kapcsolódó szerszámokat Ajánlatkérő elfogadja.

Az eszköz külső burkolatának festése legalább 5 évig ellenálljon az időjárás károsító hatásainak.

A külső felületek kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi mosást, sugár és vegyi-mentesítést.

Az eszköz ne igényeljen zárt, nem temperált tarolószínnél jobb tárolási körülményeket és tegyék lehetővé a rövid idejű (1-5 hónap), a tartós (0,5-1 év) és a hosszú időtartamú (2-3 év) tárolást a gyártó által megadott tárolási technológiák segítségével.

Az eszközön, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek.

Az eszköz szerkezeti kialakítása biztosítsa a gyors hiba-megállapítást, a tábori körülmények közötti napi karbantartást és a kis időráfordítást igénylő javítást.

Az Ajánlattevő az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) lapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket és készletezze 2 fő részére az eszközhöz.

Az eszköz rendelkezzen CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

Az Ajánlattevő a lapvibrátor életciklusára vonatkozóan (10 év) adja meg az üzembentartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

**Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:**

Ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

**Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra:**

* A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum;
* Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Munkavédelmi kockázat értékelési dokumentum.

A lapvibrátorhoz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

* műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
* utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
* garanciális javítások rendjét;
* tárolási szabályokat;
* az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
* az esetlegesen szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolatát.
* az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok másolatát.

**Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:**

**Felkészítés:** Az Ajánlattevő vállalja eszközönként 2 fő kezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (2 nap, össz. 12 óra időtartamban) az eszköz kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a kezelők kiképzésére.

* 1. **Pallóvibrátor** (2 db)

A követelmények a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) – nem háborús műveleteiből (béke időszak, békefenntartó tevékenység) adódó – műszaki építési feladatok, ezen belül a betonozási feladatok megoldását biztosító pallóvibrátor beszerzésére vonatkoznak.

**I. Általános követelmények**

A beszerzésre tervezett pallóvibrátor legyen alkalmas:

* az MH békeidőszakban és békefenntartó tevékenysége során jelentkező katonai műveletek műszaki támogatási (építési) feladatainak végrehajtására(150 mm vastagságú betonaljzatok simítására, vibrálására és szintezésére);
* a katonai szervezeteknél békeidőszakban jelentkező műszaki kiképzés biztosítására;
* a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően vasúti, közúti, vízi és légi szállításra;
* munkavégzésre az európai és melegégövi geodéziai (terep, sivatag) és meteorológiai viszonyok között, év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől függetlenül;
* az MH-nál rendszeresített üzemanyaggal történő üzemelésre jelentős – maximum 10%-os – teljesítménycsökkenés nélkül;
* az egyéb műszaki támogatási feladatok biztosítására.

**II. Műszaki, technikai követelmények**

Vibrációs palló

- anyaga alumínium ötvözet;

- profiljának a magassága min. 100 mm;

- a profilok közötti szélesség min. 300 mm;

- állítható feszítő rudakkal rendelkezzen;

- a hossza min. 5,2 m;

- a súlya max. 50 kg legyen;

Vibrációs egység

- a meghajtó motor teljesítménye min. 2,3 kW/3 LE;

- a rezgés értéke 3 m/s2;

- a frekvencia fokozatmentesen állítható legyen;

- hangnyomásszint a kezelő fülénél max. 93 dB(A)

- meghajtó motorja benzin üzemű legyen,

- motorja megbízhatóan induljon –25 0C (248 K) és +40 0C (313 K) környezeti hőmérsékletek között;

- teljesítménycsökkenés nélkül megbízhatóan üzemeljen –30 0C (243 K) és +50 0C (323 K) környezeti hőmérsékletek között;

- üzemi tömege ne haladja meg a 40 kg-ot;

**III. Egyéb követelmények:**

Az eszköz az alábbi kiegészítőkkel együtt kerüljön leszállításra:

- 1 db 20 literes üzemanyagos kanna;

- karbantartáshoz szükséges szerszámkészlet (a kezelő által végrehajtható kisjavításokhoz):

Eszközönként:

- gyertyakulcs – 1 db,

- csavarhúzó, lapos – 1 db,

- csavarhúzó, csillag – 1 db,

- villáskulcs készlet (6-24 mm) – 1 készlet;

- 2 évi, vagy 500 üzemóra üzemeltetéséhez szükséges, leggyakrabban meghibásodó, fogyó, kopó alkatrészek és tartozékok (Külön vízhatlan, pormentes túlnyomás szabályzó szeleppel ellátott műanyag ládában (Pelicase)):

 Eszközönként:

 - berántó zsinór (méretre vágva) – 1 db,

- berántó fogantyú – 1 db,

- berántó tárcsa - 1 db,

- tömítés készlet – 1 készlet,

- karburátor membrán – 1 db,

- gyertyapipa – 1 db,

- gyújtógyertya – 1 db,

- levegőszűrő - 1 db,

- üzemanyagszűrő - 1db

A fentieken kívül az Ajánlattevő által gyártott/forgalmazott termékhez kapcsolódó megajánlott egyéb fogyó, kopó alkatrészeket és tartozékokat, valamint a kezelő által végrehajtandó kisjavításokhoz, gépkarbantartáshoz kapcsolódó szerszámokat Ajánlatkérő elfogadja.

A vibrációs egység külső burkolatának festése legalább 5 évig ellenálljon az időjárás károsító hatásainak.

A külső felületek kialakítása ne akadályozza, illetve ne nehezítse meg a hatásos kézi mosást, sugár és vegyi-mentesítést.

Az eszköz ne igényeljen zárt, nem temperált tarolószínnél jobb tárolási körülményeket és tegyék lehetővé a rövid idejű (1-5 hónap), a tartós (0,5-1 év) és a hosszú időtartamú (2-3 év) tárolást a gyártó által megadott tárolási technológiák segítségével.

Az eszközön, ha feliratok szükségesek, akkor azok magyar nyelvűek legyenek.

Az eszköz szerkezeti kialakítása biztosítsa a gyors hiba-megállapítást, a tábori körülmények közötti napi karbantartást és a kis időráfordítást igénylő javítást.

Az Ajánlattevő az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) lapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket és 2 fő részére készletezze az eszközhöz.

Az eszköz rendelkezzen CE megfelelőséggel, melynek igazolására nyújtsa be az ezt igazoló okmány másolatát.

Az Ajánlattevő a pallóvibrátor életciklusára vonatkozóan (10 év) adja meg az üzembentartás költségeit, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: Kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet, és díjat.

**Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:**

Ajánlattevőnek vállalni kell az általa szállított termékre vonatkozóan a 89/2002.(HK.27) HM utasítás szerinti adatok, dokumentációk megadását.

**Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra:**

* A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelőséget igazoló dokumentum;
* Ábrás alkatrész katalógus (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás (1 pld. elektronikus formában, és eszközönként 1 pld. nyomtatott formában);
* Munkavédelmi kockázat értékelési dokumentum.

A pallóvibrátorhoz készített kezelési, karbantartási és tárolási utasítás magyar nyelven tartalmazza az alábbiakat:

* műszaki leírást és üzemeltetési utasítást;
* utasítást a technikai kiszolgálások, a hibaelhárítások és a kezelő által elvégezhető kisjavítások végrehajtására;
* garanciális javítások rendjét;
* tárolási szabályokat;
* az eszköz üzemeltetése során betartandó biztonsági rendszabályokat a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 22-24 §-ai szerint, valamint a 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) pontja alapján meghatározott felszerelések alkalmazását.
* az esetlegesen szükséges munkavédelmi felszerelések védelmi fokozatát igazoló dokumentum másolatát.
* az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentumok másolatát.

**Egyéb specifikációk a beszerzési eljárás lefolytatásához:**

**Felkészítés:** Az Ajánlattevő vállalja eszközönként 2 fő kezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (2 nap, össz. 12 óra időtartamban) az eszköz kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a kezelők kiképzésére.

**Jelen műszaki követelmények csatolmányai:**

1. a beszerzési eljárások során az “Üzembentartási Adatszolgáltatási Záradék” alkalmazásáról szóló 89/2002. (HK.27) HM utasítás (elektronikusan kerül kiadásra – 89 2002\_HM utasítás.pdf )
2. a Magyar Honvédség haditechnikai eszközein feltüntetésre kerülő jelek és jelzések egységes rendszeréről és alkalmazásukkal kapcsolatos feladatokról szóló 143/2006. (HK 2/2007) HM utasítás (elektronikusan kerül kiadásra – 143\_2006\_HM utasítás.pdf)

#### 2. sz. melléklet a BI/745-59/2017 nyt. számú KKD-hoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FELOLVASÓLAP (MINTA)****(Ajánlatban benyújtandó)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1):**
 |  |
|  Kapcsolattartó neve: |  |
|  Ajánlattevő címe: |  |
|  Ajánlattevő telefonszáma: |  |
|  Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
|  Ajánlattevő e-mail címe: |  |
|  Ajánlattevő adószáma: |  |

1. **Az ajánlat tárgya:** „Kézi tömörítő eszközök beszerzése”
2. **Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei részajánlati körönként:**
3. **RÉSZAJÁNLATI KÖR: Motoros döngölő beszerzése**

**1. értékelési részszempont: Ajánlati ár**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nettó egységár *(Ft/db)* | Mennyiség*(db)* | ÁFA 27%*(Ft/db)* | Bruttó egységár *(Ft/db)* |
| **Motoros döngölő** |  | 1 |  |  |

Az ajánlati ár tartalmaz a műszaki követelménynek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.**2. értékelési részszempont:** **Jótállás időtartama**

|  |  |
| --- | --- |
| Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap): | ….. hónap |

*(24 és 60 hónap közötti időszak kerül értékelésre. A megajánlott érték nem lehet kevesebb, mint 24 hónap. A 24 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A 60 hónap és az annál még kedvezőbb vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak.)***2. RÉSZAJÁNLATI KÖR: Motoros betonvágó beszerzése****1. értékelési részszempont: Ajánlati ár**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nettó egységár *(Ft/db)* | Mennyiség*(db)* | ÁFA 27%*(Ft/db)* | Bruttó egységár *(Ft/db)* |
| **Motoros betonvágó** |  | 1 |  |  |

Az ajánlati ár tartalmaz a műszaki követelménynek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.**2. értékelési részszempont:** **Jótállás időtartama**

|  |  |
| --- | --- |
| Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap): | ….. hónap |

*(24 és 60 hónap közötti időszak kerül értékelésre. A megajánlott érték nem lehet kevesebb, mint 24 hónap. A 24 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A 60 hónap és az annál még kedvezőbb vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak.)***3. RÉSZAJÁNLATI KÖR: Lap- és pallóvibrátorok beszerzése****1. értékelési részszempont: Ajánlati ár**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nettó egységár *(Ft/db)* | Mennyiség*(db)* | ÁFA 27%*(Ft/db)* | Bruttó egységár *(Ft/db)* |
| **Lapvibrátor** |  | 1 |  |  |
| **Pallóvibrátor** |  | 1 |  |  |

Az ajánlati ár tartalmaz a műszaki követelménynek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.**2. értékelési részszempont:** **Jótállás időtartama**

|  |  |
| --- | --- |
| Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap): | ….. hónap |

 |

*(24 és 60 hónap közötti időszak kerül értékelésre. A megajánlott érték nem lehet kevesebb, mint 24 hónap. A 24 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A 60 hónap és az annál még kedvezőbb vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak.)*

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

***Megjegyzés:*** *Az ajánlati árnak (nettó egységár) az eszközök eladási árán kívül tartalmaznia kell minden egyéb költséget, így a műszaki leírásban meghatározott kiegészítők árát, továbbá 2 fő kezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (2 nap, össz. 12 óra időtartamban) az eszköz kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására.*

#### 3. sz. melléklet a BI/745-59/2017 nyt. számú KKD-hoz

## AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

**1. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[2]](#footnote-2) részajánlati kör(ök) vonatkozásában nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[3]](#footnote-3) részajánlati kör(ök) vonatkozásában nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont:**

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**[[4]](#footnote-4).

**2.)**

**2.a.)** Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett[[5]](#footnote-5)** ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)*pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

**VAGY\***

**2.b)** Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

**3. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján**

**a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[6]](#footnote-6) részajánlati kör(ök) vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**Nyilatkozat AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. pontja szerinti alkalmassági követelményekről**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[7]](#footnote-7) részajánlati kör(ök) vonatkozásában

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt P1.) pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek.
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**5. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A .….[[8]](#footnote-8) részajánlati kör(ök) vonatkozásában a tárgyi közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumokban, továbbá a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek, illetve korlátozás nélkül elfogadjuk.

Egyúttal nyilatkozunk, hogy az Ajánlatkérő által készített, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul az Felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatási összegért teljesítjük.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

………………………………

 cégszerű aláírás

**Megjegyzés:** A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani!

**6. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül.
* nem tartozik a törvény hatálya alá.

*(a megfelelő aláhúzandó)*

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**7. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

* nem kívánok igénybe venni.

VAGY

* igénybe kívánok venni – az 1. részajánlati körben

 – a 2. részajánlati körben

 – a 3. részajánlati körben *(a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe kíván venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek az a része (azon feladatok felsorolása), amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:

1. részajánlati kör esetében:

……………………………………………………….

2. részajánlati kör esetében:

……………………………………………………….

3. részajánlati kör esetében:

……………………………………………………….

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): 1. részajánlati kör esetében: ………………………………

2. részajánlati kör esetében: ………………………………

3. részajánlati kör esetében: ………………………………

*(Egy személyn*e*k vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)*

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**8. sz. minta**

**(Csak a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania, az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül)**

**NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[9]](#footnote-9) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***
* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

 ...................................................

 cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**9. sz. minta**

**(Ajánlatban benyújtandó)**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. pont sZ) alpontjában előírt NYILATKOZATOK**

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:
* nem kívánok igénybe venni.

VAGY

* igénybe kívánok venni - az 1. részajánlati körben
	+ - * + a 2. részajánlati körben
				+ a 3. részajánlati körben *(a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe vesz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Részajánlati kör megjelölése*(1., 2. vagy 3. részajánlati kör)* | A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe: | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése): |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
2. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
3. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
4. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
5. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
6. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
7. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
8. Nyilatkozom a KKD-ban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
9. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
10. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
11. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*
12. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés időtartama alatt előzetesen bejelentem az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtom arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.
13. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom az általam szállított termékre vonatkozóan a *Beszerzési eljárások során az “Üzembentartási Adatszolgáltatási Záradék” alkalmazásáról szóló 89/2002. (HK.27) HM utasítás* szerinti adatok, dokumentumok megadását.
14. Nyilatkozom, hogy képes a műszaki követelmény előírásait kielégítő termék szállítására.
15. Nyilatkozom arról, hogy
* rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:………. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.

VAGY

* nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállal vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a kód kiadásához szükséges adatszolgáltatást megteszi. A kód kiadás ingyenes. *(a megfelelő aláhúzandó)*
1. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy a szállítandó termékekről a szerződéskötést követő 20 munkanapon belül a mellékelt Termékkodifikációs Záradéknak megfelelően adatszolgáltatást nyújtok. Amennyiben több gyártótól származnak a szállítandó termékek úgy azokról gyártó szerinti csoportosításban szolgáltatok adatot. Tudomásul veszem, hogy az Ajánlattevő felelős Alvállalkozó(i) adatszolgáltatásáért is.
2. Nyilatkozom, nyertességem esetén legkésőbb a termékek átadás/átvételekor bemutatom érvényes, nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítványát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékát (pl.: belső minőségbiztosítási szabályzat) a Költségviselő részére. Tudomásul veszem, hogy a minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**10. sz. minta**

**(a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint, az ajánlatok bírálata során, Ajánlatkérő külön felhívása esetén benyújtandó)**

**Nyilatkozat**

**az ajánlatTÉTELi felhívás 13) pontja szerinti, M1.) Műszaki-szakmai alkalmassági követelményről**

*a*

*„Kézi tömörítő eszközök beszerzése”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….., melyet képvisel: ……………

**az alábbiakról nyilatkozom:**

1. **részajánlati kör: Motoros döngölő beszerzése**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje év/hó/napban****(kezdő és befejező időpontja)** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szállítás tárgya** | **Szállítás mennyisége****(db)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

1. **részajánlati kör: Motoros betonvágó beszerzése**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje év/hó/napban****(kezdő és befejező időpontja)** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szállítás tárgya** | **Szállítás mennyisége****(db)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

1. **részajánlati kör: Lap- és pallóvibrátorok beszerzése**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje év/hó/napban****(kezdő és befejező időpontja)** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szállítás tárgya** | **Szállítás mennyisége****(db)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

1. TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-3)
4. A megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-4)
5. Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-8)
9. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

1. **átlátható szervezet:**

*a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

*b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

*bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

*bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

*bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

*c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

*cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

*cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-9)