#### 1. sz. melléklet a BI/762-58/2017 nyt. számú KKD módosításhoz

**RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT (szakmai ajánlat)**

***(Ajánlatban benyújtandó)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Tevékenység** | **Egység \*** | **Egységár(HUF)** | **Indikatív mennyiség \*\*** | **Ár összesen (nettó HUF)****(***egységár x* *indikatív mennyiség)* |
| 1. | Adatgyűjtés, egyeztetés, tervek áttekintése, helyszín felmérése | mérnöknap |  | 20 |  |
| 2. | Tényfeltárás elvégzése (a lehetséges talaj- és talajvíz-szennyeződés detektálása, lehatárolása) | fm |  | 400 |  |
| mérnöknap |  | 80 |  |
| 3. | A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében megfelelő talaj- és talajvízmintavételre alkalmas fúráspontok kialakítása | fm |  | 700 |  |
| 4. | Tényfeltáró záródokumentáció készítéséhez megalapozó talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján | fm |  | 400 |  |
| mérnöknap |  | 80 |  |
| 5. | Tulajdoni lapok és birtokhatár sarokpontok beszerzése | mérnöknap |  | 10 |  |
| 6. | Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása | mérnöknap |  | 50 |  |
| 7. | Műszaki beavatkozási tervhez kiegészítő, pontosító vizsgálatok elvégzése | mérnöknap |  | 25 |  |
| 8. | Műszaki beavatkozás terv készítése ("D" kármentesítési határérték feletti szennyezés esetén)  | mérnöknap |  | 50 |  |
| 9. | Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése | mérnöknap |  | 50 |  |
| 10. | Tervdokumentáció(k) hatóság általi jóváhagyatása, engedély(ek) beszerzése | mérnöknap |  | 30 |  |
| 11. | Épületbontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése | mérnöknap |  | 30 |  |
| 12. | Tartálybontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése | mérnöknap |  | 30 |  |
| 13. | Fakivágási engedélyezési terv készítése, engedélyeztetése | mérnöknap |  | 30 |  |
| 14. | Egyeztetéseken történő részvétel, egyeztetési jegyzőkönyv és emlékeztető készítése | mérnöknap |  | 25 |  |
| 15. | Megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció) | mérnöknap |  | 60 |  |
| 16. | Költség-haszon elemzés (CBA) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció) | mérnöknap |  | 30 |  |
| 17. | Az MT és a CBA Irányító Hatóságnál történő minőségbiztosíttatása, rendelkezésre állással | mérnöknap |  | 120 |  |
| 18. | Mintavételi fúratok (megfelelő talaj- és talajvíz-mintavételre alkalmas fúráspontok) létesítése | fm |  | 350 |  |
| 19. | Akkreditált talajmintavétel | db |  | 80 |  |
| 20. | Akkreditált talajvízmintavétel | db |  | 80 |  |
| 21. | ***Talaj és talajvízmintavételek laborálása (TPH, BTEX, egyéb alkilbenzolok összesen, általános vízkémia)*** | db |  | 160 |  |
| 22. | Laborvizsgálati eredmények kiértékelése, javaslattétel a beavatkozásra | mérnöknap |  | 20 |  |
| **Tervezői díj összesen (nettó HUF)\*\*\*:**  |  |

**\* A mérnöknap 8 órás munkanapot jelent.**

**\*\* A 2018. évi tervek alapján meghatározott tájékoztató jellegű, indikatív mennyiségek (Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő ezen mennyiségektől bármilyen mértékben eltérhet.)**

**\*\*\*A „Tervezői díj összesen (nettó HUF)” sorban megadott összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon megadott összeggel.**